KeyPad 에서 다음 과 같은 문제점이 있다.

1. P29.1 Vdc\_Out\_Set는 x10으로 되어 있으나 x1로 변경 할 것
2. M1.2 Drive Inform 에서 6번 및 7 번을 dsp 에서 보내는 값으로 표시하도록 할 것

6번은 dataregister[200], 7번은 201, 202 번 이다.

7번에 표시 된 값이 6.29A일 때 DataRegister[201]=629, DataRegister[202]=’A’ 이다.

1. P11.0 및 P11.1번의 이름 및 변수가 서로 바뀌어 있음 (VD user manual 참고 할 것)
2. P11.10 번 파라메타 빠져 있음 (VD user manual 참고 할 것)
3. P29. 이 외의 파라메타 셋팅 값을 변경 할 때 오류가 있다.

예) 1.0 에서 감소 할 때 1.9가 된다. 1.9에서 증가 시 1.0이 된다.

해결 : 1.0에서 감소시 0.9가 되도록, 1.9에서 증가 시 2.0이 되도록 할 것

전체 파라메타 셋팅에 해당 됩니다.